轴承类型	国内新型号	国内旧型号	内径
(mm)	外径
(mm)	宽度
(mm)	Cr
(kN)	Cor
(kN)	脂润滑转速
(r/min)	油润滑转速
(r/min)	重量
(kg)	
轧机轴承	FC2028104	672720	100	140	104	350	470	3600	4400	5.2	
轧机轴承	FC202870	672820	100	140	70	300	400	2730	3270	3.7	
轧机轴承	381040X2	77740	200	310	200	1450	1520	—	—	55.6	
轧机轴承	380641	77741	205	320	205	1372	2850	—	—	55.4	
轧机轴承	382040	2077140	200	310	275	1558	4200	—	—	75.1	
轧机轴承	FC2030106	672720	100.0000	150.0000	106.0000	430	534	2730	3270	6.8	
轧机轴承	FC202970	672720K	100.0000	145.0000	70.0000	226	339	3700	4500	4.1	
轧机轴承	FC202880	-	100.0000	140.0000	80.0000	338	455	2730	3270	4	
轧机轴承	FC202870M	672820H	100.0000	140.0000	70.0000	-	-	-	-	3.7	
轧机轴承	FC202870/P6	E672820Y	100.0000	140.0000	70.0000	-	-	-	-	3.7	
轧机轴承	FC2028104M	672720H	100.0000	140.0000	104.0000	-	-	-	-	0.000	
轧机轴承	FC2028104/P6	E672720	100.0000	140.0000	104.0000	-	-	-	-	5.200	
轧机轴承	FC2028104/P5	D672720	100.0000	140.0000	104.0000	-	-	-	-	5.2	
轧机轴承	FC182870	-	90.0000	140.0000	70.0000	220	250	3800	4600	4.4	
轧机轴承	381050X2/YA	77750K	250.0000	460.0000	270.0000	3018	6400	-	-	192.000	
轧机轴承	382052X2	77752	260.0000	400.0000	255.0000	1900	4950	-	-	117.000	
轧机轴承	20FC1570	-	100	145	70	244	407	-	-	3.8	
轧机轴承	22FC1790	-	110	170	90	428	692	-	-	7.4	
轧机轴承	23FC1690	-	115	165	90	398	751	-	-	6.5	
轧机轴承	24FC1787	-	120	165	87	374	745	-	-	5.6	
共计：84 条信息   每页20条   全部9页   当前第